
板子介绍：



1：SPI/IIC切换滑动开关

2：IIC 地址选择切换电阻（数据手册说明地址为0x78和0x7A，实际上的地址为0x3d和0x3d）

记录STM32、Aduino、Raspberry4、5、Zero平台使用IIC、SPI程序的显示效果并记录显示效果（以图片的形式记录，每个平台记录任意一种模式即可，但不能只记录一种模式，如STM32 平台记录了IIC的显示效果，Aduino平台建议就记录SPI模式的显示效果）